SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Cz.I.

DLA :

WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU
Policyjnej Izby Dziecka W KATOWICACH

INWESTOR: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 
40-038 Katowice 
ul. Lompy 19. 
ADRES INWESTYCJI: Policyjna Izba Dziecka w Katowicach 
40-038 Katowice ul.1000-Lecia 88d
 
AUTOR OPRACOWANIA: Marek Włuka 

Warunki brzegowe dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia na wykonywanie prac remontowych w budynku 
Policyjnej Izby Dziecka w Katowicach ul.1000-Lecia 88d

1.	Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia i praktykę do wykonywania prac ujętych w specyfikacji technicznej.

2.	Profil okienny pięciokomorowy z potrójnym uszczelnieniem.

3.	Współczynnik przenikania dla zestawu skrzydło – rama Uf<= 1,2

4.	Wykonanie min. 2 prac osuszających metodą iniekcji krystalicznej potwierdzonych referencjami

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

 1 WSTĘP

1.1	Nazwa inwestycji, adres, Zamawiający 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania robót budowlanych dla: 
wymiany stolarki okiennej oraz prac remontowych w budynku Policyjnej Izby Dziecka w Katowicach przy ul. 1000-Lecia 88d. 
Zamawiającym jest Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19. 

1.2 Przedmiot robót budowlanych objętych specyfikacją techniczną 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wskazanie wymagań dotyczących 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych w ramach remontu w/w budynku  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych w punkcie 1.1 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
W ramach realizacji inwestycji realizowane będą niżej wymienione roboty objęte
niniejszą Specyfikacją Techniczną:
* Roboty związane z wymianą okien
• przesuwanie i przestawianie wyposażenia , urządzeń itp. – umożliwienie dostępu do   wymienianych okien, 
• zabezpieczenie folią posadzki, mebli i wyposażenia w pomieszczeniach, 
• wykucie okien ze ścian, 
• przygotowanie otworów do osadzenia nowych okien (dokucia, podmurowania itp.), 
• montaż nowych okien z PCV z uszczelnieniem pianką PU, 
• wymiana podokienników wewnętrznych, 
• wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany z naprawą ewentualnych uszkodzeń 
  tynków wewnętrznych i okładziny zewnętrznej, 
• uszczelnienie linii styku okien ze ścianą ( 4 boki x 2 strony ), 
• wymiana podokienników zewnętrznych na nowe z blachy ocynkowanej powlekanej 
  w kolorze brąz, średnia szerokość w rozwinięciu zgodnie z przedmiarem, 
  każdorazowo należy wymiar wziąć z natury ze względu na różnicę w 
  poszczególnych oknach, 
• podokienniki wyposażyć w końcówki z PCV, 
• dwukrotne malowanie ościeży wewnętrznych farbą emulsyjną i częściowo farbą 
  olejną, 
• regulacja okuć i oczyszczenie stolarki, 
• likwidacja zabezpieczenia folią i ustawienie mebli i urządzeń , sprzątanie 
  pomieszczeń. 
• regulacja okien. 
* Roboty związane z remontem posadzek oraz malowaniem
* Zerwanie starych posadzek z PCV
* wykonanie iniekcji krystalicznej
* wykonanie wylewki wyrównującej
* ułożenie nowej wykładziny PCV
* zeskrobanie starych powłok malarskich
* gruntowanie i malowanie pomieszczeń z przygotowaniem powierzchni.

1.4 Opis prac towarzyszących 
Przed przystąpieniem do montażu nowych okien należy wykonać prace demontażowe 
istniejącej stolarki okiennej oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. 
Wartość kosztorysu ofertowego winna obejmować wszystkie czynności wymienione w 
przedmiarze robót a także utylizacje elementów zdemontowanych. 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Przed odbiorem końcowym Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu
kartę przekazania odpadów.
Prace należy prowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano – montażowych.
Istnieje konieczność zachowania jednolitego wyglądu elewacji. Dlatego nowe okna
muszą mieć identyczny- jak demontowane podział i kolor od strony zewnętrznej.
(Przed zamówieniem stolarki okiennej należy potwierdzić jej wymiary na budowie)

 1.5 Informacje o terenie robót 

1.5.1 Organizacja robót budowlanych 
Prace prowadzone będą w czynnym obiekcie, wyposażonym we wszystkie media. 
Materiały pochodzące z demontażu, należy złożyć w miejscu uzgodnionym z 
bezpośrednim użytkownikiem, następnie wywieść na składowisko odpadów. 

1.5.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Przewidywany do wykonania zakres robót nie narusza interesów osób trzecich. 
W trakcie prowadzenia robót nie przewiduje się wejścia na teren działek sąsiednich.
 
1.5.3 Ochrona środowiska 
Wykonywane prace budowlano-montażowe nie mają ujemnego wpływu na 
środowisko naturalne. 

1.5.4 Warunki bezpieczeństwa pracy 
Wszystkie roboty należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania 
robotami budowlanymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy. 
Robotnicy skierowani do poszczególnych robót, przed ich rozpoczęciem powinni być 
przeszkoleni w zakresie prowadzonych robót. 
Pracownicy skierowani do wykonania wszelkich robót powinni posiadać aktualne 
badania lekarskie. 
Wykonawca powinien zatrudnić specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych. 
Ogólne postanowienia bhp; 
• strefy niebezpieczne, w których istnieje źródło zagrożenia np. możliwość 
  upadku z góry przedmiotów lub materiałów należy ogrodzić poręczami bądź 
  zabezpieczyć daszkami ochronnymi – strefa niebezpieczna nie może wynosić 
  mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały, 
  jednak nie mniej niż 6 m. 
• przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane 
• robotnicy powinni być zabezpieczeni w sprzęt ochronny osobisty – rękawice, 
  okulary ochronne. Stan techniczny narzędzi pracy i sprzętu należy sprawdzić 
  bezpośrednio przed ich użyciem. 
• W czasie pracy na wysokości należy bezwzględnie używać sprzętu ochronnego 
  zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości (szelki bezpieczeństwa) 

1.5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Zaplecze socjalne dla pracowników wykonawcy, zostanie określone przez 
Zamawiającego, w porozumieniu z wykonawcą oraz bezpośrednim użytkownikiem na 
etapie przekazywania frontu robót. 

1.5.6 Nazwa i kod CPV 
Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, roboty będące przedmiotem niniejszej 
specyfikacji są zawarte w: 
Dział: 45000000 – 7 roboty budowlane 

Grupa objęta zamówieniem: 45400000 – 1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych

 1.6 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
Wszystkie zastosowane wyroby budowlane powinny być oznakowane symbolem CE 
i posiadać odpowiednie certyfikaty oraz być wolne od jakichkolwiek wad i usterek. 
Nie przewiduje się organizowania magazynu przeznaczonego do składania materiałów 
budowlanych i narzędzi, gdyż zakłada się, że Wykonawca będzie na bieżąco dostarczał na teren robót potrzebne materiały.

 1.7 Wymagania dotyczące środków transportu 
• samochód dostawczy do przewozu stolarki okiennej 
• samochód dostawczy w celu przewozu drobnych materiałów ogólnobudowlanych. 

1.8 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją i poleceniami nadzoru inwestorskiego 

1.8.1 Okna z tworzywa sztucznego w kolorze białym od wewnątrz i od zewnątrz o 
Profilu minimum pięciokomorowym ze wzmocnieniami stalowymi z potrójnym 
uszczelnieniem i skrzydłem okiennym półzlicowanym z ościeżnicą 
• okucia obwiedniowe, 
• wkłady szybowe zespolone o współczynniku V max = 1,0W/m2 x k, 
• uszczelki – wymagany atest – kolor czarny.
Okna winny spełniać wymagania dla zestawu skrzydło-rama Uf max 1,2 W/m2 x k. 

1.8.2 Parapety zewnętrzne – należy zabudować nowe parapety z blachy ocynk w 
kolorze brązowym. 

1.8.3 Parapety wewnętrzne – tworzywo sztuczne, kolor biały, profil pełny 

1.8.4 Montaż stolarki 
Montaż stolarki okiennej może zostać wykonany wyłącznie przez firmę montażową 
dysponującą specjalistycznym wyposażeniem oraz pracowników posiadających 
odpowiednie kwalifikacje. 
Przed zabudowaniem stolarka powinna być poddana przeglądowi, który ma na celu 
stwierdzenie, czy nie posiada ona widocznych uszkodzeń i czy jest kompletna. 

Stolarka z widocznymi uszkodzeniami, które ograniczają lub uniemożliwiają jej 
prawidłowe funkcjonowanie nie może być zabudowana. 
Po wymontowaniu starych okien należy usunąć zniszczone elementy, brud i kurz, 
stary materiał izolacyjny i inne zanieczyszczenia. 
Następnie wszystkie szczeliny, ubytki i nierówności podłoża wypełnić 
szybkowiążącą masą tynkarską, powierzchnię węgarków, podokienników i ościeży 
bocznych wyrównać obrzutką z tynku. 
Okna powinny być ustawione na drewnianych klockach dystansowych w taki sposób, 
aby od spodu okna można było zastosować materiał uszczelniający. 
Klocki dystansowe należy zastosować również po bokach, a okno dokładnie 
wypoziomować i ustawić w pionie. 
W tym momencie trzeba usunąć folię ochronną z profili, znajdującą się od strony 
zewnętrznej. 
Okna należy mocować do muru za pomocą specjalnych stalowych śrub, które 
wkręcane są przez ramy w wywiercone w ścianie otwory. Odległość śrub od naroża 
okna powinna wynosić około 15 cm, a rozstaw wzajemny nie może przekraczać 70 
cm. 
Do mocowania okien mogą być również stosowane kołki rozporowe lub kotwy z 
blachy. 
Ważne jest zamocowanie okna w narożu i w progu. 
Zamocowanie okna z każdej strony (z boków, nadproża i w progu) zapewnia jego 
trwałość. 
Po zamontowaniu okna w ścianie zakładane są skrzydła okienne i przeprowadzana 
jest dokładna regulacja ustawienia ramy w otworze okiennym. 
Różnica przekątnych skrzydeł nie powinna być większa niż 3 mm. 
Przed przystąpieniem do uszczelniania należy zwilżyć wodą ościeże, węglarek oraz 
ramę. 
Piankę PU należy wtryskiwać specjalnym pistoletem, który zapewnia dokładne 
wypełnienie szczelin. 
Piankę należy również nanieść pod ramę okna – wzdłuż parapetu (na oczyszczone 
podłoże). 
Po ustabilizowaniu pianki należy jej nadmiar wyciąć nożem, a następnie 
powierzchnię pianki posmarować płynnym silikonem w celu zaklejenia otwartych 
porów. 
Następnym etapem montażu jest osłonięcie styku ramy z murem tak, aby była 
zachowana szczelność na przenikanie powietrza, wody i wilgoci. 
Po zakończeniu szpachlowania styków ramy okna z ościeżem i z parapetem należy 
usunąć folie ochronne i wygładzić obróbki tynkowe za pomocą zwilżonego wodą pędzla. 
Następnie należy dokładnie oczyścić zawiasy, okucia oraz umyć ramy okienne. 
Parapet zewnętrzny powinien być wpuszczony pod ościeżnicę okna i wkuty w mur. 
Parapet wewnętrzny – wpuszczony pod okno, a ściana podmurowana do 
odpowiedniej wysokości. 

Odbioru osadzonych okien dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe.
Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie mogą być większe niż 6 mm. Zamknięte
skrzydła okien nie powinny przy poruszaniu klamką wykazywać żadnych luzów. Otwarte
skrzydła nie mogą się same zamykać.

1.9 Opis działań związanych z kontrolą, badaniem oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać odbioru wszystkich wyrobów 
budowlanych pod kątem certyfikatów i oznakowań. 
Wyroby uszkodzone lub niedopuszczone do stosowania należy wycofać z zastosowania. 
Inwestor jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru nad robotami przez osoby posiadające 
uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności. 

1.10 Wymagania dotyczące przedmiotu i obmiaru robót. 
Przedmiar robót został sporządzony wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz na podstawie obmiaru. 
Do poszczególnych pozycji przedmiaru przypisano nazwy i kody grup i kategorii robót w
oparciu o Wspólny Słownik Zamówień.
Obmiar sporządzono w oparciu o miary pobrane z natury.

 1.11 Opis sposobu odbioru robót budowlanych.
Po zakończeniu robót budowlano-montażowych, Wykonawca pisemnie informuje Inwestora o ich zakończeniu i zgłasza gotowość do odbioru. 
Do zawiadomienia wykonawca dołącza certyfikaty zastosowanych wyrobów budowlanych oraz oświadczenie o zgodności ich wykonania z obowiązującymi przepisami. 

1.12 Dokumenty odniesienia
• ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 roku w sprawie 
  szczegółowego zakresu i firmy 
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 
  dziennika budowy, montażu i rozbiórek, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
  zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 roku w sprawie 
  rodzajów obiektów budowlanych, przy których jest wymagane ustanowienie 
  inspektora nadzoru inwestycyjnego 
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie 
  systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
  jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów 
  budowlanych oznakowaniem CE 
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie 
  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

2 MATERIAŁY

2.1 Źródła uzyskania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje Inspektorowi Nadzoru dotyczące 
proponowanego źródła ich zamawiania oraz odpowiednie świadectwa i certyfikaty. 

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy/robót w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy/robót w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3 SPRZĘT 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w ST i dokumentacji i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru dokumenty 
potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzory zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

 4 WYKONANIE ROBÓT

 4.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją oraz ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
4.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wielkości wszystkich wykonywanych elementów robót. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w 
ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
uwzględni rozrzuty normalnie występujące przy produkcji, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym Wykonawcy, pod groźba zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

 5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 5.1 Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 

5.2 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Minimalne wymagania co do zakresu kontroli i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt mają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm.

 5.3 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które mają: certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozparz. MSWiA z dnia 24 lipca 1998r (Dz.U. nr 99 z dnia 4 sierpnia 1998 r. poz. 637) w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

5.4 Dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się:
• protokoły przekazania terenu budowy/robót, 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

5.5 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do wglądu na życzenie
Zamawiającego. 

6 ODBIÓR ROBÓT

 6.1 W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi końcowemu.

6.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami.

 6.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor. 

6.4 Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
W przypadku, gdy według komisji konieczne będzie przeprowadzenie robót poprawkowych, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

6.5 Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
• Recepty i ustalenia technologiczne. 
• Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 
• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
  linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
  przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

6.6 Komisja odbiorowa. 
W każdym przypadku wątpliwym, dla dokonania odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbioru częściowego robót może zostać powołany zespół do dokonania 
odbioru, który przejmie w tym zakresie uprawnienia Inspektora Nadzoru. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Cz.II.

dotycząca robót budowlanych związanych z osuszaniem piwnic budynku Policyjnej Izby Dziecka w Katowicach przy ul.1000-Lecia 88D

1. WSTĘP

1.	1 PRZEDMIOT  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z osuszaniem budynku ,wykonaniem izolacji wodnej metodą iniekcji krystalicznej , oraz remontem podłóg w Policyjnej Izbie Dziecka w Katowicach
1.2.	ZAKRES STOSOWANIA 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3	ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia i odbioru robót przy wykonywaniu przedmiotowej inwestycji i obejmują:
- roboty budowlane,

1.4 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45.20.00.00-7

1.5	OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podane w specyfikacji technicznej są zgodne z odpowiednimi określeniami podanymi w opracowaniu pt. “Ogólne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót tom II – Wymagania ogólne” oraz PN.

1.6.	OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
j.w. w  części dotyczącej wymiany stolarki okiennej

2.MATERIAŁY
Do realizacji zamówienia mogą być stosowane wyroby producentów krajowych                              i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wymagane przez Instytuty Badawcze.
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny:
- być nowe i nie używane,
- być materiałem gatunkowym aktualnie produkowanym,
- odpowiadać wymaganiom normom i przepisom wymienionym w niniejszej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów,
- mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane ustawą z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeństwa.
Przed użyciem materiałów do budowy Wykonawcy przedstawi Zamawiającemu wszelkie wymagane przez niego dokumenty na udowodnienie powyższego.

3. SKŁADOWANIE

Materiały konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia powinny być składowane tak długo jak to jest możliwe w oryginalnych opakowaniach. Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.
Uwaga : należy ograniczyć do koniecznego minimum okres składowania środka iniekcyjnego. 

4. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację kierownika budowy.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przez ich przemieszczaniem i układane zgodnie                z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty                    w sposób zapobiegających ich uszkodzeniu.

6. WYKONYWANIE ROBÓT

Wykonawca przedstawi  do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich realizowany będzie przedmiot zamówienia.
Rozpoczęcie robót może nastąpić po stwierdzeniu przez kierownika budowy, że projekt odpowiada warunkom bhp do prowadzenia robót remontowych i założeniom wstępnym.

7. OGÓLNY OPIS ROBÓT 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji wodnej posadzki oraz ścian piwnic P.I.D. metodą iniekcji krystalicznej oraz wszelkich prac towarzyszących związanych z usunięciem zagrzybienia oraz skutków prowadzonej iniekcji.
Aktywator winien uwzględzniać grubość oraz rodzaj materiału w który prowadzona jest iniekcja.

Zakres prac obejmuje :

-rozebranie posadzki z wykładzin i płytek PCV,
-naprawę pęknięć i innych uszkodzeń,
-wykonanie nawiertów ścian i podłóg w koniecznym zakresie.
-wykonanie iniekcji zgodnie z technologią 
-wykonanie w-w wyrównujacych
-ułożenie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych 
- roboty towarzyszące -tynkarsko-malarskie

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu przetargowym jest wykonanie przez Wykonawcę min. 2 prac osuszających budynki metodą iniekcji krystalicznej potwierdzone odpowiednimi referencjami.

W okresie prowadzenia prac remontowych w Izbie będą odbywały się  rutynowe zajęcia Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia miejsca robót, a także uzgodnienia szczegółowych terminów remontu podłogi w celu zapewnienia bezkolizyjnej pracy placówki.

Przed przystąpieniem do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuje się oferentów do dokonania oględzin stanu istniejącego obiektu w którym przewiduje się wykonywanie prac remontowych.
Szczegółowy zakres prac obrazuje załączony przedmiar robót, który wykonawca winien wypełnić i załączyć do oferty. Użyte w kosztorysie czynniki cenotwórcze będą stanowiły podstawę do  rozliczeń z zamawiającym w przypadku wystąpienia robót dodatkowych.

Na każdym etapie postępowania zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót opisanych powyżej.

Materiały z rozbiórki należy zagospodarować w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska naturalnego, a z przeprowadzonych czynności przedłożyć zamawiającemu odpowiednie protokoły i adnotacje.

Tynki wewnętrzne- uzupełniające

Opis robót
Po wykonaniu iniekcji krystalicznej należy przygotować pomieszczenia do malowania poprzez  wykonanie tynków uzupełniających.
Woda do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250 “Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”.
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-90/B-06711 “Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczególności :nie zawierać domieszek organicznych,mieć frakcje różnych wymiarów,(0,25-0,5; 0,5-1,0; 1,0-2,0 mm).
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich- średnioziarnisty odmiany 2.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm.
Marka i skład zaprawy zgodny z wymaganiami PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykłe”
Do zapraw cementowo-wap. należy stosować cement portlandzki wg. Normy PN-B-19701;1997 “Cement powszechnego użytku”
Do zapraw cem.- wap. stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego.
Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) “Wymagania ogólne” pkt. 3. W powyższym zakresie prac tynkarskich – do naprawy tynków wystarczającym sprzętem jest betoniarka.
Wykonanie robót.
Przygotowanie podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN -70/B-10100 p.3.3.2. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.3.3.1. 

Roboty malarskie

W przypadku uszkodzenia lub konieczności wykonania nowych warstw malarskich w miejscach demontażu warstw podłogi i nowych tynków należy wykonać nowe warstwy malarskie dobierając kolory farb do istniejącej kolorystyki otoczenia lub w uzgodnieniu z Użytkownikiem.

 Materiały
- farby emulsyjne białe,
- emulsja gruntująca typu UNI-GRUNT,
- sucha zaprawa szpachlowa typu "Atlas",
- gips szpachlowy ,
- farba miniowa,
-farba olejna podkładowa
- farba olejna nawierzchniowa matowa
-rozpuszczalniki

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości związana z wykonaniem prac w Policyjnej Izbie Dziecka powinna obejmować badania zgodności użytych materiałów z planowanym zakresem robót do wykonania:
- sprawdzanie zgodności z planowanym zakresem robót do wykonania oraz   stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.
-   badanie materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia następuje poprzez   porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w specyfikacji technicznej oraz bezpośrednio na budowie poprzez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

9. OBMIAR ROBÓT 
Powierzchnię tynkow oblicza się w m2  jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej  od podłoża  lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu.
Z powierzchni tynków nie potrąca się pow. nieotynkowanych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m˛.Ilość tynków określa się na podstawie książki obmiarów z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Jednostką obmiarową  jest 1 m2.

10.ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT

Przy odbiorze technicznym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie  wykonywania robót,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy zamówienia które zanikają w wyniku postępu robót, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.
Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokładny zapis w dzienniku budowy.