ZP-2380-504-124/2017 Załącznik nr 3 do SIWZ

 **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarno-przenośnego urządzenia do wykrywania narkotyków w ślinie (18 kpl.).

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE (dot. jednego kompletu)

- Pomiar: czas jednego pomiaru nie dłuższy niż 10 min.

- Urządzenie wyposażone w pamięć wewnętrzną wykonywanych pomiarów – min. 500 pomiarów z możliwością dokonywania wydruków.

- Urządzenie musi posiadać dokument potwierdzający prawidłowość działania urządzenia, po określonym czasie jego używania (np. co 12 m-cy).

- Urządzenie musi umożliwiać natychmiastową możliwość jego użycia w razie potrzeby.

- Urządzenie powinno umożliwiać wykrywanie substancji w próbkach śliny za pomocą wymiennych kaset/próbek.

- Wynik badania wyświetlany na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym z możliwością dokonania wydruku badania na drukarce termicznej.

- Możliwość analizy próbki pod kątem zdefiniowanych narkotyków m.in. amfetamina, kanabinol, benzodiazepiny, opiaty, kokaina, thc.

- Wyświetlacz ma umożliwiać bezproblemowy odczyt wyników, zarówno w warunkach złego oświetlenia, jak i w dużym nasłonecznieniu.

- Informacje o kolejnych czynnościach jakie powinny być wykonane przy przeprowadzaniu pomiaru mają być wyświetlane na wyświetlaczu w języku polskim.

- Urządzenie powinno umożliwiać zdalne wprowadzanie danych za pomocą klawiatury lub klawiatury z wyświetlacza znajdującego się w urządzeniu.

- Wydruk/protokół wykonanego badania drukowany na taśmie papierowej winien zawierać: typ i nr urządzenia, datę i godzinę badania, nr próby, wynik badania pozytywny/negatywny, miejsce na wpisanie Imienia i Nazwiska, Pesel, podpis osoby badanej oraz podpis kontrolującego (trwałość danych na wydruku nie mniej niż 5 lat).

- Zakres temperatury pracy urządzenia: 5-40ºC.

- Zasilanie: 220 V (prąd zmienny) oraz 12V (prąd stały za pośrednictwem kabla z gniazda z instalacji samochodowej) lub wymiennego akumulatora wewnętrznego umożliwiającego czas pracy urządzenia nie krótszy niż 7 godz.

- Urządzenie pomiarowe/obudowa urządzenia winna charakteryzować się dużą odpornością na uderzenia, wstrząsy zarysowania oraz warunki atmosferyczne.

- Wyposażenie dodatkowe: torba do przenoszenia urządzenia, klawiatura, oprogramowanie umożliwiające przeglądanie i archiwizowanie danych na komputerze, kabel zasilający 12V, drukarkę mobilną wraz z papierem do drukarki - 10 szt. rolek papieru, kasety do poboru próbek śliny (8 panelowe) - 200 szt. (termin ważności kasety nie krótszy niż 12 m-cy od daty zakupu urządzenia).

- Urządzenie musi mieć wbudowaną funkcję samokontroli nadzorująca temperaturę, optykę i ogólną prace urządzenia.

- Gwarancja urządzenia winna wynosić nie mniej niż 24 miesiące od daty sprzedaży urządzenia.

- Dodatkowo do każdej kasety testowej ma być dołączony woreczek strunowy wraz z 1 parą rękawiczek jednorazowych duży rozmiar