| Lp | Nazwa asortymentu | **ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Stawka podatku VAT podana w %** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto (3x6)** | **Producent** | **Model** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | **BIURKO PRACOWNICZE PRAWE (z wolną przestrzenią na komputer)**  ***WYMIARY: dł.1400 mm, szer.700 mm, wys. 750 mm***  OPIS: biurko z półką pod klawiaturę na prowadnicach rolkowych  z zabezpieczeniem z tyłu przed wypadaniem klawiatury; z prawej strony szafka z trzema szufladami – zamykanymi zamkiem centralnym z kluczykiem wykonanym z materiału odpornego na wyginanie, szuflady na prowadnicach rolkowych; uchwyty satyna; nad szufladami przerwa; po lewej stronie wnęka – miejsce na komputer o szerokości wewnętrznej ok. 290 mm, tył biurka zabudowany od góry ku dołowi płytą o długości 400mm (nie zabudowane pozostaje 350mm).Blat biurka wykonany z płyty laminowanej  o grubości 28 mm z obrzeżem PCV grubości 2 mm (w kolorze płyty), a nogi oraz osłona przednia wykonane zostały z płyty gr. 18 mm z obrzeżem PCV w kolorze biurka o gr. 2 mm. W blacie znajduje się przelot kablowy średnicy 60 mm, który posiada estetyczną zaślepkę w kolorze biurka- **kolor: klon** | **2 szt.** |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **BIURKO PRACOWNICZE LEWE (z wolną przestrzenią na komputer)**  ***WYMIARY: dł.1400 mm, szer.700 mm, wys. 750 mm***  OPIS:biurko z półką pod klawiaturę na prowadnicach rolkowych z zabezpieczeniem z tyłu przed wypadaniem klawiatury; z lewej strony szafka z trzema szufladami zamykanymi zamkiem centralnym z kluczykiem wykonanym z materiału odpornego na wyginanie, szuflady na prowadnicach rolkowych ; uchwyty satyna ; nad szufladami przerwa; po prawej stronie wnęka – miejsce na komputer o szerokości wewnętrznej ok. 290 mm, tył biurka zabudowany od góry ku dołowi płytą o długości 400mm (nie zabudowane pozostaje 350 mm). Blat biurka wykonany z płyty laminowanej o grubości 28 mm z obrzeżem PCV grubości 2 mm (w kolorze płyty), a nogi oraz osłona przednia wykonane zostały z płyty gr. 18 mm z obrzeżem PCV w kolorze biurka o gr. 2 mm. W blacie znajduje się przelot kablowy średnicy 60 mm, który posiada estetyczną zaślepkę w kolorze biurka- **kolor:klon** | **1 szt.** |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **KONTENEREK (DO BIURKA PRACOWNICZEGO)**  ***WYMIARY: wys. 650 mm (wraz z kółkami), szer. 440 mm, gł. 600 mm***  OPIS: Kontenerek do biurka gabinetowego, posiadający 3 wysuwane szuflady zamykane na jeden centralny zamek na klucz. Nogi - rolki obrotowe o podwyższonej wytrzymałości na obciążenie. Całość wykonana z płyty laminowanej gr. 18 mm. Kontenerek powinien swobodnie mieścić się pod biurkiem gabinetowym**. kolor: klon** | **1 szt.** |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **SZAFA UBRANIOWA (PRACOWNICZA)**  ***WYMIARY: wys. 2000 mm, szer. 1000 mm , gł.550 mm;***  OPIS: dwudrzwiowa, dwukomorowa, w górnej części półka na wysokości 1550 mm, pod nią -lewa komora o szer. 300 mm podzielna na 4 półki z możliwością regulacji ich wysokości, prawa komora o szer. 700 mm na całej szerokości komory szafy drążek metalowy na wieszaki ubraniowe, szafa zamykana zamkiem z kluczykiem metalowym (łamanym) z materiału odpornego na wyginanie, plecy wykonane z płyty grubości min. 3 mm w kolorze białym; szafa wykonana z płyty laminowanej o grubości 18mm, spełniającej normy klasy higieniczności E-1, uchwyty metalowe (satyna)  **kolor: klon** | **1 szt.** |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA**  *WYMIARY: wys. 850mm, szer. 800mm, gł. 600 mm,*  dwudrzwiowa, jednokomorowa, w środku z 1 półką z możliwością regulacji jej wysokości, wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm, brzegowana taśmą PCV 2 mm, zamykana na zatrzaski magnetyczne, plecy wykonane z płyty wiórowej o gr. 3mm w kolorze białym.  kolor:klon, **blat kuchenny** o grubości 36mm **koloru grafit** | **2 szt.** |  |  |  |  |  |  |
| 6. | **SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA**  *WYMIARY:wys.720mm,szer.600mm,gł.300mm,*  dwudrzwiowa, jednokomorowa, w środku z 2 półkami z możliwością regulacji ich wysokości, wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm, brzegowana taśmą PCV 2mm, zamykana na zatrzaski magnetyczne, przystosowana do zawieszenia na ścianie, plecy wykonane z płyty wiórowej o grubości 3 mm w kolorze białym kolor: klon | **2 szt.** |  |  |  |  |  |  |
| 7. | **SZAFKA KUCHENNA POD ZLEWOZMYWAK**  ***WYMIAR: szer.1000 wys. 850, gł. 600*** obudowa zlewozmywaka szafka wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr.18mm, brzegowane taśmą PCV grubości 0,6mm, **kolor: klon, blat kuchenny** o grubości 36 mm **koloru grafit** | **1 szt.** |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **STOLIK różny (650x650x750)**  OPIS: blat o grubości 36 mm wykonany z płyty laminowanej zakończony obrzeżem  z PCV o grubości 2 mm w kolorze stołu. Stół posiadający 4 metalowe nogi chromowane.  **kolor: klon** | **1 szt.** |  |  |  |  |  |  |
| **SUMA POZYCJI:** | | | | | | **………………………………. brutto** | | |

…....................................................................…

pieczęć i podpis lub czytelny osoby uprawnionej

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy